ＲＩ実験室利用の手引き
（平成２０年度版）

　　　　　　　　　　

金沢医科大学総合医学研究所
共同利用部門 ＲＩセンタ－

ＲＩ実験室利用のてびき
Ⅰ　一般的な注意事項
　　ラジオアイソトープ（以下「ＲＩ」という）は放射線を出す物質で取扱いは法律（放射線障害防止法など）で規制されています。ＲＩ実験室はその法律と学内規程（放射線障害予防規程・放射線障害予防細則）に基づいてＲＩを正しく安全に使うための施設です。又、ＲＩ実験室は共同利用施設ですから、自己だけでなく他の利用者の放射線障害を防止する義務があります。利用者は次の注意事項を必ず守ってください。

　１．ＲＩ実験室の利用を希望される方は、利用に先立ち（総医研事務課）へ申請すること（毎年度始めに定期申請を行いますが、臨時にも受け付けます）。法律で定められた定
　　　期健康診断は１年に２回行いますので受診すること。
　２．ＲＩの購入はすべて総医研事務課を通じて購入すること。個人では購入できません。
　３．ＲＩ実験室内では、放射線取扱主任者および担当係員の指示に従うこと。
　４．ＲＩをＲＩ実験室以外に持ち出すことはかたく禁止します。
　５．実験に伴う廃棄物の処理はすべて定められた廃棄容器に分別して入れること。
　６．ＲＩの使用量、廃棄量、保管量など必要事項は必ず所定のパソコン（利用者入力装置）に入力すること。
　７．妊娠期間は、可能な限りＲＩ使用は避けること。
　８． 汚染、その他の事故が生じたときには、直ちに放射線取扱主任者等まで連絡すること。（緊急時連絡網参照）
　Ⅱ　ＲＩ施設の概要
　　ＲＩ施設の概要は別紙のような配置ですが、新しい実験を始めるときには、係員に相談して場所の指定を受けること。特に高エネルギ－のガンマ線を出すＲＩや大量の３２Ｐなどを使う人は高レベル実験室を使っていただきます。

　１．使用できる核種と量
　　本学のＲＩ実験室は臨床研究棟の９、10階と基礎研究棟の４階にあり、それぞれ
　の施設で使用できる核種と量は次のように定められています。
　これ以外の核種およびこれ以上の量は使えません。
  	番 号	種 類	年 間 使 用 数 量	3 月 間 使 用 数 量	一 日 最 大 使 用 数 量	使 用 場 所	  	
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15	１２５Ｉ
 ４５Ｃａ
 ５９Ｆｅ
 ３２Ｐ
 ３５Ｓ
１３１Ｉ
  ３Ｈ
 １４Ｃ
 ５１Ｃｒ
 １２５Ｉ
 ３５Ｓ
 ３２Ｐ
  ３Ｈ
 １４Ｃ
 ５１Ｃｒ	  740.000 ＭBq
  370.000 ＭBq
  370.000 ＭBq
3.700 ＧBq
    1.850 ＧBq
  740.000 ＭBq
18.500 ＧBq
  740.000 ＭBq
  740.000 ＭBq
  740.000 ＭBq
    3.700 ＧBq
    3.700 ＧBq
9.250 ＧBq
1.850 ＧBq
1.850 ＧBq	　246.000 ＭBq
　246.000 ＭBq
　123.000 ＭBq
3.050 ＧBq
1.230 ＧBq
　246.000 ＭBq
　  6.100 ＧBq
　246.000 ＭBq
　246.000 ＭBq
　246.000 ＭBq
1.230 ＧBq
1.230 ＧBq
3.050 ＧBq
　615.000 ＭBq
615.000 ＭBq	 　 3.700 ＭBq
 　 7.400 ＭBq
　  1.850 ＭBq
129.500 ＭBq
   92.500 ＭBq
 　 3.700 ＭBq
　 92.500 ＭBq
  　3.700 ＭBq
  　7.400 ＭBq
 　 5.550 ＭBq
55.500 ＭBq
　 18.500 ＭBq
　74.000 ＭBq
9.250 ＭBq
9.250 ＭBq	臨  床  研  究  棟 
RI 実  験  室
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
基　礎　研  究  棟 
RI 実  験  室
〃
〃
〃		
　２．研究用設備機器
　　　ＲＩ実験室には次のような研究用設備機器が設置されています。毎年、定期教
　　育訓練の機会にＲＩ利用者会が実地されています。研究用設備機器の要望が有り
　　ましたら、その場で要求して下さい。
　　(1)　臨床研究棟ＲＩ実験室
　　　 ①　一般実験設備（ＲＩ専用）
　　　　　　冷却遠心機　　　　　　　　　炭酸ガス培養器
　　　　　　化学天秤　　　　　　　　　　恒温槽
　　　　　　超音波破砕器　　　　　　　　サンプルハーベスター
　　　　　　フラクションコレクター　　　動物乾燥装置
　　　　　　クリーンベンチ　　　　　　　位相差顕微鏡
　　　　　　ポリグラフ　　　　　　　　　ディープフリーザ
　　　　　　ＰＣＲ装置
　　　 ②　ＲＩ測定装置
　　　　　　ベータスキャナー　　　　　　ＧＭ測定器
　　　　　　オートガンマカウンター　　　液体シンチレーションカウンター
　　　 ③　モニター装置
　　　　　　全自動モニター装置　　　　　ハンドフットクロスモニター
　　　　　　電離箱サーベイメータ　　　　ＧＭサーベイメータ
　　　　　　シンチレーションサーベイメータ

　　(2)　基礎研究棟ＲＩ実験室
　　　 ①　一般実験設備
　　　　　　分離用超遠心機　　　　　　　炭酸ガス培養器
　　　　　　冷却遠心機　　　　　　　　　クリーンベンチ
　　　　　　微量遠心機　　　　　　　　　位相差顕微鏡
　　　　　　超音波破砕器　　　　　　　　サンプルハーベスター
　　　　　　ディープフリーザ　　　　　　ＰＣＲ装置
　　　 ②　ＲＩ測定装置
　　　　　　オートガンマカウンター　　　液体シンチレーションカウンター　　　　　
　　　 ③　モニター装置
　　　　　　ハンドフットクロスモニター　　ＧＭサーベイメータ
　　　　　　電離箱サーベイメータ

Ⅲ　利用者の義務
　　利用者は、下記の事項を厳守して下さい。

　１．利用者は利用する前に総医研事務課に利用申請書を提出し、諸手続きを経て、許可を得ること。
　２．入口にある机上の所定のパソコンに下記のことを毎回必ず入力すること（法律で定められています）。
　　(1)　使用時間
　　(2)　使用核種とその量および使用場所
　　(3)　廃棄核種とその量・廃棄場所、および廃棄物の種類
　　(4)　保管核種とその量および保管場所
　　(5)　使用機器
　　(6)　汚染の有無
　　(7)　その他必要事項
　３．汚染（自分自身が汚染したとき、床にこぼしたとき）、器具の破損、故障などは必ず放射線取扱主任者と係員に連絡してその指示に従うこと。
　４．安全な取扱いの基本的注意事項を守ること。
　５．定期健康診断（血液検査）を受けること。
　６．定期教育訓練を受けること。
　７．施設内の掲示を熟読すること。

Ⅳ　安全な取扱い
    放射線障害を未然に防ぐため、次の事項は必ず守って下さい。

　１．実験前
　　(1)　作業衣、スリッパ等はＲＩ専用のものを着用すること。
　　(2)　個人用線量計（ルクセルバッチ）を着用すること。
　　(3)　強いベータ線、ガンマ線を出すＲＩを使用するときは鉛ブロック等でしゃへいをし、高レベル室内で取扱うとともに、低レベルの実験室へ持ち込まないこと。

　　(4)  実験台の上にポリエチレンろ紙を敷くこと。
　　(5)　実験前に一旦、使用場所とその周辺をサ－ベイしておくこと。
　　
　２．実験中
　　(1)　利用している核種に応じた防護とサ－ベイを行うこと。例えば、Ｐ-32はGM管型サ－ベイで検出できますが、H-3は全く検知されません。125Iのしゃへいに用いる薄い鉛はＰ-32に用いることはできません。
防護の３原則を守る
　　　　　 距　　離　：　なるべく遠くに
　　　　　 時　　間　：　なるべく短かく
　　　　　 しゃへい　：　しゃへい物をおく
　　(2)　飲食と化粧を禁止します。

　　(3)　その他、ＲＩが身体へ入るおそれや、身体に付着するおそれのある操作は避けること。
(4)　火気の伴う実験は極力避けること。
(5)　適宜サーベイを行うこと。

　３．実験後
　　(1)　ＲＩを指定する保管場所（貯蔵庫）に保管し、絶対に机上などに放置しないこと。これは「集中の原則」とよばれ安全操作の基本です。こうすることによって他の人への被ばく、汚染が防止され、非常持出し（火事など）のときにも役立ちます。
　　(2)　廃棄物は指定場所に区別を明確にして廃棄すること。 これを怠ると廃棄物集荷業者（ＲＩ協会）に集荷の拒否を受けます。
　　　 ①　水溶性廃棄物はpHを中性にし、無機液体容器に廃棄すること。
　　　 ②　固形物は可燃性（紙類）、不燃性（ガラス類）および難燃性（プラスチック・ビニール類、ゴム手袋など）に分け、指定された廃棄容器に廃棄すること。
③　大きな廃棄物は係員に相談すること。
④　γ線を放出する高レベル廃棄物は鉛ブロックでしゃへいし、減衰後所定の廃棄容器に廃棄すること。
　　(3)　洗いものはＲＩ実験室内で行うこと。
　　　 ①　高濃度の汚染物は廃棄物容器へ入れること。
　　　 ②　極力廃液を出さないよう工夫すること。
　　　 ③　クロム硫酸の使用は禁止します。中性洗剤を使うこと。
　　　 ④　水道栓は必ず閉じること（排水タンクがあふれる）。
　　　　
　　(4)　電源をＯＦＦにすること。
　　　　 火災などの事故を未然に防ぐため、使用後は用いた機器のうち可能なかぎりその電源をＯＦＦにすること。特にウォーターバスなどは、使用後にコンセントを抜いておくこと。
　　(5)　汚染などの事故の場合
　　　 ①　汚染範囲に印をつける。
　　　 ②　自分で始末せず必ず放射線取扱主任者と係員に連絡すること。
　　　 ③　特に測定器は汚染しないよう十分に注意すること。
　　　 ④　測定室の汚染は極力少なくし、バックグランドを上げないこと。
　　　 ⑤  単独で処理を行こなわないこと。
　４．退出のとき
　　(1)　汚染検査を行う。
　　　　 机、作業衣、身体、実験器具などの汚染をサーベイメーター及びハンドフッククロスモニターあるいはふきとり法（係員に相談すること）などで調べ、汚染のないことを確認する。
(2)　退出時は必ず手を石鹸で洗うこと。ＲＩ汚染を教室や家庭まで持ち帰らぬよう「きれいな身体」で退出すること。
　　(3)　ＲＩ使用・廃棄・保管などの量をパソコンへ入力すること
（前節「利用者の義務」参照）。

　５．危険時の措置（緊急連絡図参照）
　　(1)　火災・地震などで緊急の事態を発見した人は、直ちに災害の防止に努めるとともに、係員および放射線取扱主任者等に連絡し、その指示に従うこと。
　　(2)　放射線障害を受けた人を発見した場合は、直ちに救出し、係員および放射線取扱主任者等に連絡すること。

　６．事故時の措置（緊急連絡網参照）
　　　ＲＩ物質の盗取、所在不明、その他事故を発見した場合は、直ちに放射線取扱主任者に連絡すること。
　７．環境への配慮
　　　ＲＩ実験室に入ったＲＩは、放射性廃棄物にならない限りＲＩ実験室から外へ持出されることはありません。この放射性廃棄物は法律に従いＲＩ協会が引き取るものですが、法律で規制する必要があるＲＩ量（７４Ｂｑ／ｇ）以下なら注意して取り扱う必要がないということにはなりません。一度ＲＩとして入手したものはいくら子分け希釈してもＲＩです。しかし極めて薄い濃度の場合、排気中および排水中に放出してもよい濃度というのがあります。これは法律の告示第14条の値で、主なＲＩについては次の通りです。

　　　　　核種　　　　　 水中濃度　　　　　　　　  空気中濃度
　　　　　 ３Ｈ　　　 ６×１０１ Ｂｑ／㎝3　　　　５×１０－３Ｂｑ／㎝3
　　１４Ｃ　　 　２×１００ Ｂｑ／㎝3　　　　２×１０－４Ｂｑ／㎝3
　　　　　３２Ｐ　　 　３×１０－１Ｂｑ／㎝3　　　　１×１０－４Ｂｑ／㎝3
　　　　　３５Ｓ　　 　１×１００ Ｂｑ／㎝3　　　　２×１０－４Ｂｑ／㎝3
　　　　　４５Ｃａ　 　５×１０－１Ｂｑ／㎝3　　　　５×１０－５Ｂｑ／㎝3
　　　　　５１Ｃｒ　 　２×１０１ Ｂｑ／㎝3　　　　３×１０－３Ｂｑ／㎝3
　　　 　１２５Ｉ　　 　６×１０－１Ｂｑ／㎝3　　　　２×１０－５Ｂｑ／㎝3

　　　水中濃度を液体シンチレーションカウンターで検出すると、 Ｈ-3で１ｍｌ中３６００dpm、Ｐ-32で１８dpm、Ｉ-125では３．６dpmで、極めて低い放射能です。空気中濃度にいたっては何千何万倍も濃縮せねば検出できません。しかし、排水・排気量全体として算出すると多大な量になります。従って、ＲＩ実験室内の排水中や空気中へのＲＩ量は最小限になるよう努力すべきです。本学は住宅地域に囲まれ、ＲＩ施設は研究棟内に設置されています。実験者は環境への配慮を常に考える義務があります。

Ⅴ　おわりに
    現在基礎医学の研究に用いられている程度のＲＩ量は、使用法を誤らない限り恐れる必要はありません。しかし、ＲＩは物理的性質として崩壊する以外に絶対に消滅せず、Ｈ-3で半減期は12、3年、Ｃ-14は半減期は約6000年ですから汚染は長く残ります。また、ルクセルバッチなどの結果で被曝が無くても、内部被曝があり得ますので安心はできません。いくら高濃度でもＨ-3はルクセルバッチでは検出されません。核種の種類と化合物形態によっては内部被曝の可能性が増します。元素単体の例では、Ｉ-125や I-131は甲状腺、Ｐ-32や Ｃａ-45、Ｓｒ-85は骨に、Ｆｅ-59は血液に取り込まれます。また、Ｈ-3の水とチミジン、Ｐ-32のリン酸とｄＡＴＰなどのように、化合物の種類によっても生物学的影響が異なり、放射性のＤＮＡ前駆体は、細胞死・突然変異を誘発する可能性があります。ＲＩ実験室の中は、他の場所よりも確実に汚染されていることを想定して利用すべきです。
　　放射線の発がんや遺伝的影響は、いくら微量でもそれに応じて確率的に起こるとされています。つまりある程度以下なら安全ということはありません。たとえ極めて微量でも、ＲＩ利用者以外の人に不安感を与えることのないよう特に注意して下さい。